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[bookmark: _Toc358748460]ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области (далее – Генеральный план) разработан с учетом требований статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Обутверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предусматривает изменение функционального зонирования территории, необходимого для реализации инвестиционных проектов, развития среднего и малого предпринимательства.  
Генеральный план разработан на расчетный срок – до 2032 года.
При разработке Генерального плана учтены:
документы территориального планирования регионального и федерального уровня, муниципальные программы муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области;
результаты мониторинга современного использования земельных участков на территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области;
документация по планировке территории;
статистические данные;
ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Генеральный план позволит реализовать основные цели развития муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области, которыми являются:
обеспечение устойчивого развития муниципального образования;
развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории муниципального образования;
сохранение и регенерация исторического и культурного наследия.
Генеральный план выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям. Материалы Генерального плана представляют собой комплект, состоящий из диска с его электронным видом и на бумажном носителе.
Состав проектных материалов.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план включает в себя следующие материалы:
Том 1 «Положение о территориальном планировании»:
1. Перечень мероприятий по территориальному планированию в целях размещения объектов местного значения.
2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения.
Материалы положения о территориальном планировании в виде карт:
Карта функциональных зон;
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;
Карта планируемого размещения объектов местного значения.
Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:
1. Общие сведения о муниципальном образовании.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий.
3. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Курской области планируемые для размещения объекты федерального значения и объекты регионального значения.
[bookmark: _Hlk210897272]4. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.
[bookmark: _Hlk210899740]5. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:
Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктур;
Карта современного использования территории;
Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территорий;
Том 3 «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

(раздел «Введение» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

1. [bookmark: _Toc353440016][bookmark: _Toc358748461]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.1. [bookmark: _Toc268263623][bookmark: _Toc353440017][bookmark: _Toc358748462][bookmark: _Toc253729757][bookmark: _Toc255383196][bookmark: _Toc256375542][bookmark: _Toc256429331][bookmark: _Toc263243176]Общие сведения о муниципальном образовании
Ясеновский сельсовет расположен в северо-восточной части Горшеченского района Курской области. На северо-западе он граничит с Удобенским сельсоветом, на северо-востоке и востоке с Воронежской областью, на юге с Сосновским сельсоветом, на юго-западе с поселком Горшечное. 
Площадь Ясеновского сельсовета равна 7850,73 га, что составляет 7,4 % площади Горшеченского района. Численность населения сельсовета на 01.01.2025 г. составила 1010 человек.

[bookmark: _Hlk213317866](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

В состав Ясеновского сельсовета входят 2 населенных пункта. Административным центром муниципального образования является село Ясенки с численностью населения 705 человек. 

[bookmark: _Hlk213318424](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Таблица 1 – Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Удаленность (км.)
	Число
дворов
	Общая
численность, чел.

	
	
	От районного центра
	от центра муниципального образования
	
	

	1
	с.Ясенки
	18
	-
	340
	705

	2
	с.Кулевка
	18
	5
	240
	305

	Итого:
	580
	1010



(таблица в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Муниципальное образование имеет выгодное транспортное положение, автодорога федерального значения «Курск – Борисоглебск» пересекает сельсовет с запада на восток. На северо-западе проходит участок железной дороги федерального значения «Елец - Старый Оскол», ж/д станции в п.Горшечное расположена в 18 км.
Так же по территории проходят 2 автодороги межмуниципального значения: "Курск - Борисоглебск" – Кулевка, "Курск - Борисоглебск" - Ясенки.

1.2. [bookmark: _Toc263086798][bookmark: _Toc353440018][bookmark: _Toc358748463]Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования
Ясеновский сельсовет – административно-территориальная единица (сельсовет) и муниципальное образование (сельское поселение) в Горшеченском районе Курской области.
Структуру органа местного самоуправления администрации Ясеновского сельсовета составляют:
- представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов;
- глава администрации муниципального образования; 
- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования); 
- контрольный орган муниципального образования – ревизионная комиссия сельсовета. 
Границы сельсовета определены уставом муниципального образования, принятым решением Собрания депутатов Ясеновского сельсовета Горшеченского района Курской области.
В состав территории Ясеновского сельсовета входят следующие населенные пункты: с.Ясенки и с.Кулевка.
Описание границ МО «Ясеновский сельсовет»:
От литеры А до литеры Б - МО «Ясеновский сельсовет» граничит с Воронежской областью.
От литеры Б до литеры В - МО «Ясеновский сельсовет» граничит с МО «Сосновский сельсовет» Горшеченского района Курской области.
От литеры В до литеры Г - МО «Ясеновский сельсовет» граничит с МО «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области.
От литеры Г до литеры А - МО «Ясеновский сельсовет» граничит с МО «Удобенский сельсовет» Горшеченского района Курской области. 
[image: ]
Рис. 1. Границы муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области».

(рисунок 1 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

1.3. [bookmark: _Toc268263625][bookmark: _Toc353440019][bookmark: _Toc358748464][bookmark: _Toc247965260][bookmark: _Toc268263626]Природные условия и ресурсы
Климатическая характеристика
[bookmark: _Toc247965262][bookmark: _Toc268263628]По схематической карте климатического районирования для строительства территории России Ясеновский сельсовет Горшеченского района Курской области приурочен к району  II, подрайону II В.
Господствующая роза ветров:  летом – «северо-запад», зимой – «юго-запад». 
Зимой снежный покров достигает 15-40 см, промерзание грунта 30-60 см, средняя температура днем –50С, -90С, ночью до -120С, морозы до – 230С, –240С, абсолютный минимум до -370С.  
Летом характерны кратковременные ливни, иногда с градом и шквалистым ветром, среднегодовое количество осадков – 547 мм, максимальное в июле – 72 мм. Средняя температура днем +190С, +240С, ночью до +140С,+160С, абсолютный максимум +400С.
Таблица 2 – Характеристика  природных условий территории района
	Среднегодовые: направление ветра, румбы
скорость ветра, м/сек
относительная влажность, %
	Запад, Ю-3
4,5
77

	Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра, м/сек
	20-24

	Количество атмосферных осадков, мм среднегодовое
максимальное (по сезонам)
	610
203-130

	Температура, °С
среднегодовая
максимальная (по сезонам)
	
6°-8°
+40°/-37°



Рельеф, гидрография
Рельеф предоставляет собой волнистую равнину, пересеченную по всем направлениям многочисленными 6,18 %.  Леса преимущественно лиственных пород: дуб, береза, осина, орешник. 
[bookmark: _Hlk213328574]Гидрографическая сеть сельсовета представлена руч. Лебяжий и сетью малых ручьев и прудов. 
Питание рек и прудов вод происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Наибольший сток наблюдается весной, во время таяния снега. В летний период питание рек происходит главным образом за счет грунтовых вод и, периодически, за счет поверхностных.
Замерзание водных объектов сельсовета происходит в конце ноября – начале декабря. Наибольшая толщина льда 35-40 см. 
На территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области располагаются земли лесного фонда общей площадью 572,5 га, относящиеся к Горшеченскому лесничеству Курской области
В границах населенного пункта с. Ясенки располагаются городские леса площадью 3,65 га на земельном участке с кадастровыми номерами: 46:04:000000:1001.

(текст добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

[bookmark: _Toc268263629]Почвы, растительность
[bookmark: _Toc268263627]Преобладающие почвы на территории Ясеновского сельсовета представлены  черноземными и серыми лесными почвами. Вдоль рек распространены луговые почвы.   По механическому составу наибольшее распространение получили глинистые почвы и тяжелосуглинистые, в меньшей степени представлены легкосуглинистые и супесчаные. Содержание гумуса в почве колеблется от 4 до 7%.

[bookmark: _Toc247965265][bookmark: _Toc268263632][bookmark: _Toc335659770]Минерально-сырьевые ресурсы
В нераспределенном фонде недр на территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области находятся следующие участки недр местного значения: 
Кулевка залежь расположена в Горшеченском районе Курской области, в 7,5 км восточнее от п. Горшечного, в 2,0 км западнее от с. Кулевки.
Площадь залежи в границах оцененных запасов составила 192 га, географические координаты центра залежи (система координат ГСК-2011):
С.Ш. 51°33'59,6" В.Д. 33°8'44,7". Запасы категории С2 составили 32448 тыс.м3.

(подраздел «Минерально-сырьевые ресурсы» изложены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

1.4. [bookmark: _Toc251150497][bookmark: _Toc268263634][bookmark: _Toc353440020][bookmark: _Toc358748465]Инженерно-строительная характеристика
По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.
1. К территориям благоприятным для строительства относится незастроенные территории, имеющие спокойный рельеф и находящиеся в границах населенных пунктов. 
2. К выборочно благоприятным территориям относятся участки земель сельхозназначения не предназначенные для нужд растениеводства. 
3. К территориям, не подлежащим застройке, относятся сельхозугодия, поймы рек, леса, территории с высокой овражной эрозией.

[bookmark: _Hlk210897711]2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.
[bookmark: _Hlk213321388](наименование раздела 2 изложено в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития сельсовета: инерционный и инновационный.
Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2032 году должна будет составить 885 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития). 
Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета, численность которого к 2032 году должна будет составлять 1200 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.
Инновационный вариант развития Ясеновского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:
-  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2003 г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;
[bookmark: _Hlk135911556]- Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года;

[bookmark: _Hlk213321478](абзацы в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

- Схемы территориального планирования Курской области;
- Схемы территориального планирования муниципального образования «Горшеченского района» Курской области.
Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. 
При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельского поселения.
Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

2.1 [bookmark: _Toc315701098][bookmark: _Toc315701099][bookmark: _Hlk210899882][bookmark: _Toc268263635][bookmark: _Toc353440023][bookmark: _Toc358748468]. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2012 г. № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».
2. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2030 года».
3. Постановление Администрации Курской области от 08.10.2013
№ 700-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области».
4. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 
№ 724-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».
5. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 
№ 716-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».
6. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 
№ 744-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».
7. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013
№ 748-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».
8. Постановление Администрации Курской области от 22.10.2013
№ 768-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».
9. Постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 
№ 778-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».
10. Постановление Администрации Курской области от 31.08.2017
№ 684-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области».
11. Постановление Администрации Курской области от 05.10.2017
№ 769-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».
12. Постановление Администрации Курской области от 29.11.2019
№ 1185-па «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2021 - 2030 годы».
13. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2020
№ 731-па «Об утверждении региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Курской области». 
14. Постановление Администрации Курской области от 14.12.2020
№ 1292-па «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области».
15. Постановление Администрации Курской области от 30.12.2021
№ 1536-па «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
16.  Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 05.07.2022 № 105 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Курской области».

(подраздел 2.1 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

2.1. Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования
Планировочная структура
Ясеновский сельсовет расположен в северо-восточной части Горшеченского района Курской области. В состав сельсовета входят 2 населенных пункта, связанных между собой автомобильными дорогами федерального, регионального и межмуниципального значения. 
Каркас поселения исторически формировался вдоль природно-ландшафтных осей. В Ясеновском сельсовете природно-ландшафтной осью является руч.Лебяжий и более мелкие ручьи.
Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получают те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современными урбанистическими, прежде всего автомобильными дорогами. 
На современном этапе, основной урбанизированной панировочной осью Ясеновского сельсовета выступают автодорога федерального значения "Курск – Воронеж - Борисоглебск". 
По своим масштабам и сложности система расселения Ясеновского сельсовета относится к нижнему уровню и является составной частью системы расселения Горшеченского района. 
Село Ясенки выполняет административно-управленческие функции, также оказывает населению услуги в сфере образования, здравоохранения, культурно-досуговой и розничной торговли. Так же учреждения облуживания населения расположены и с.Кулевка.
Все населенные пункты сельсовета относятся к сельскому типу,  большинство экономически активного населения сельсовета занято в сельском хозяйстве. 
В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном дерево и кирпич.
Баланс земель
Данные о распределении территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области по целевому использованию территорий (согласно информации, полученной с Карты функциональных зон) представлены в таблице.
Таблица. Баланс земель по состоянию на 1 августа 2025 года
	[bookmark: _Hlk188542906]Функциональные зоны
	Площадь, га

	[bookmark: _Hlk120001759]Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	579,00

	Многофункциональная общественно-деловая зона
	15,00

	Зоны сельскохозяйственного назначения
	6373,00

	Зона сельскохозяйственных угодий
	6037,00

	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	76,00

	Зона природно-ландшафтной территории 
	86,00

	Зона сельскохозяйственного использования
	168,00

	Иная зона сельскохозяйственного назначения
	6,00

	Зоны рекреационного назначения
	52,90

	Зона рекреационного назначения
	12,55

	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	36,70

	Зона городских лесов
	3,65

	Контура лесных участков в картографических материалах соответствуют сведениям по Горшеченскому лесничеству, внесенным в ЕГРН с реестровым номером 46:00-15.2
	572,50

	Зона акваторий (водный фонд)
	11,40

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	244,23

	Зона улично-дорожной сети
	105,33

	Зона инженерной инфраструктуры
	0,90

	Зона транспортной инфраструктуры
	138,00

	Зона кладбищ
	2,70

	ВСЕГО
	7850,73



[bookmark: _Hlk121213629][bookmark: _Hlk213320036]Общая площадь земель в границах муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области составляет 7850,73 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают зоны сельскохозяйственного назначения – 6373 га (81,2 %).

(подраздел «Баланс земель» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

2.2. [bookmark: _Toc315701102][bookmark: _Toc315701103][bookmark: _Toc315701104][bookmark: _Toc315701105][bookmark: _Toc324789196][bookmark: _Toc324789339][bookmark: _Toc328559226][bookmark: _Toc353440024][bookmark: _Toc358748469]Экономическая база муниципального образования
Ясеновский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. На территории сельсовета работают местные приятия, такие как ООО «Рассвет», КФХ «Кентавр», Ф/Х «Рассвет-2», КФХ «Пешково».

[bookmark: _Hlk213322262](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства сельсовета. 
Проектные предложения
Определяющей сферой экономики муниципального образования «Ясеновский сельсовет» на период планирования (до 2032 г.) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий. 
Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений Курских инвесторов, а также инвесторов из других субъектов Российской Федерации. 

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Одним из приоритетных направлений должно экономического развития сельского поселения, должно стать развитие малого предпринимательства. Мероприятия по развитию малого предпринимательства основаны на:
- финансировании инвестиционных проектов в приоритетных отраслях (АПК, малое промышленное производство, малая строительная индустрия, информационный сервис, народные художественные промыслы, индустрия туризма и т.д.);
- ускоренном освоении новых кредитно-инвестиционных механизмов, облегчающих доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам;
- развитии эффективной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
- устранении административных барьеров, совершенствовании информационного, образовательного, консультативного, правового обеспечения предпринимательства. 
Кроме того, речь идет об оказании имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, размещении государственных и муниципальных заказов среди субъектов малого предпринимательства.
Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:
· выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок;
·  разработка программы по развитию малого бизнеса;
·  повышение эффективности использования сельхозугодий.

2.3. [bookmark: _Toc324789197][bookmark: _Toc324789340][bookmark: _Toc353440025][bookmark: _Toc328559227][bookmark: _Toc358748470][bookmark: _Toc268263637]Население
(абзац исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Численность населения муниципального образования «Ясеновский сельсовет»  по состоянию на 01.01.2025 составила 1010 человек,  в том числе в селе Ясенки 705 человек. Средний состав семьи в сельсовете составляет 2,15 человек.

[bookmark: _Hlk213322591](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

(таблица 4 исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)


(абзац исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Таблица 5 - Распределение населения сельсовета по возрастным группам
	№
	Наименование
	
	Численность населения

	
	
	Всего
	в
трудоспособном
возрасте
	моложе
трудоспособного
возраста
	старше
трудоспособного
возраста

	
	
	чел.
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%

	1
	с.Ясенки
	800
	300
	24,00%
	103
	8,24%
	397
	31,76%

	2
	с.Кулевка
	450
	135
	10,80%
	25
	2,00%
	290
	23,20%

	
	ИТОГО
	1250
	435
	34,80%
	128
	10,24%
	687
	54,96%


Анализ населения сельсовета по возрастному признаку показывает, что за анализируемый период в возрастной структуре населения происходит резкий рост группы населения старше трудоспособного возраста, т.е. идет процесс «старения населения». Этот процесс обусловлен следующими факторами, это снижение рождаемости и миграция репродуктивной части населения из сельсовета в районный и областные центры.
На сегодняшний день структура населения Ясеновского сельсовета по возрастному признаку выглядит следующим образом: доля населения моложе трудоспособного возраста составляет 10,24%; доля населения в трудоспособном возрасте составляет 34,8%; доля населения старше трудоспособного возраста составляет 54,86%. 
В сравнении с возрастной структурой населения Горшеченского района и Курской области структура населения Ясеновского сельсовета по возрастному признаку имеет худшие показатели по всем категориям. Группа населения моложе трудоспособного возраста в сельсовете ниже, чем в районе на 5,22%, и в области ниже на 4,54%; группа населений в трудоспособном возрасте в сельсовете ниже районного показателя на 12,39%, и областного ниже на 24,81%; группа населения старше трудоспособного возраста выше аналогичного показателя в районе на 17,6%, и в области выше на 29,35%.
Таблица 6 - Сравнительный анализ возрастной структуры Ясеновского сельсовета
	№
	Наименование
	Численность населения

	
	
	Всего
	моложе
трудоспособного
возраста
	в
трудоспособном
возрасте
	старше
трудоспособного
возраста

	
	
	чел.
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%

	1.
	Курская область
	1127081
	166583
	14,78%
	671872
	59,61%
	288626
	25,61%

	2.
	Горшеченский район
	19281
	2980
	15,46%
	9098
	47,19%
	7203
	37,36%

	3.
	Ясеновский сельсовет
	1250
	128
	10,24%
	435
	34,80%
	687
	54,96%


Прогноз численности населения
Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Ясеновском сельсовете: 
· снижение численности населения за счет естественного прироста;
· демографическое «старение» населения сельсовета. 
Выявленные тенденции в демографическом движении численности населения  Ясеновского сельсовета позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу. 
Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2032 г.) требует построения двух вариантов прогноза - «инерционного» и «инновационного». Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2017 год (первая очередь генерального плана) и 2032 год (расчетный срок).
«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. 
«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.
Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2032 года. 
Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:
Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,
где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,
Нс – существующая численность населения,
Р – среднегодовой естественный прирост,
М – среднегодовая миграция,
Т – число лет расчетного срока.
Далее приведен расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.
Таблица 7  - Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)
	№
п/п
	Показатели
	Значение

	1
	Численность населения на момент проектирования, чел
	1250

	2
	Среднегодовой естественный прирост населения, %
	-0,7

	3
	Среднегодовая миграция, %
	-1

	4
	Срок первой очереди, лет
	5

	5
	Расчетный срок, лет
	20

	6
	Ожидаемая численность населения в 2017 году, чел
	1150

	7
	Ожидаемая численность населения в 2032 году, чел.
	885


Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения сельсовета продолжит снижаться. За следующие 5 лет снижение численности населения сельсовета составит 8%, а число жителей снизится до 1150 человек. К 2032 году снижение численности населения сельсовета к уровню 2012 года составит 29%, а численность сельсовета снизится до 885 человек.
Таблица 8 - Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)
	№
п/п
	Показатели
	Значение

	1
	Численность населения на момент проектирования, чел
	1250

	2
	Среднегодовой естественный прирост населения, %
	-0,2

	3
	Среднегодовая миграция, %
	-0,2

	4
	Срок первой очереди, лет
	5

	5
	Расчетный срок, лет
	20

	6
	Ожидаемая численность населения в 2017 году, чел
	1235

	7
	Ожидаемая численность населения в 2032 году, чел.
	1200


Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния. Соответственно прогнозируется повышение среднегодового естественного прироста населении до -0,2% и среднегодового миграционного оттока до -0,2%. 
В итоге численность населения Ясеновского сельсовета при инновационном сценарии будет продолжать снижаться, но более низкими темпами. Так прогнозируемая численность населения Ясеновского сельсовета к 2017 году составит 1235 человек, а к 2032 году численности населения может снизиться лишь до 1200 человек. 

[bookmark: _Hlk213322736](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию. 
Для развития инновационного сценария развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.
Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных и местных властей. Для Ясеновского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.
Перспективы демографического развития будут определяться:
· улучшением жилищных условий;
· обеспечения занятости населения;
· улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;
· совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
· созданием более комфортной и экологически чистой среды;
· созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

2.4. [bookmark: _Toc324789198][bookmark: _Toc324789341][bookmark: _Toc353440026][bookmark: _Toc328559228][bookmark: _Toc358748471]Жилищный фонд
Общая площадь жилых помещений в Ясеновском сельсовете на 01.01.2013г. составляла 62,9 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 50,32 м2/чел.
В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета насчитывается 580 домовладения.
Таблица 10 - Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2012 г.
	№
	Наименование
	Един. изм.
	Значение

	1
	Всего жилых домов
	количество домов
	580

	1.1
	В том числе индивидуальная жилая застройка
	
	580

	1.2
	Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей
	
	-

	1.3
	Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома
	
	-

	1.4
	Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей
	
	-

	2
	Жилищный фонд
	тыс.м2 общей площади
	62,9

	3
	Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием
	% от общего количества жилищного фонда
	

	3.1
	- водопроводом
	«-»
	100%

	3.2
	-централизованной канализацией
	«-»
	0%

	3.3
	-сетевым газом
	«-»
	82%

	3.4
	- централизованным теплоснабжением
	«-»
	0%

	3.5
	- электроснабжением
	«-»
	100%


Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Ясеновский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%. 
Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне: система водоснабжения представлена водозаборными колонками, скважинами и колодцами, газифицировано 82% домовладений, подключены к электроснабжению 100%.  Центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют. 
Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:
· упорядочение существующей планировочной структуры;
· функциональное зонирование;
· выбор направления территориального развития.
Расчет объемов нового строительства
Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан. 
Обеспеченность населения жилищным фондом в Ясеновском сельсовете находится высоком уровне 50,32 м2/чел. Данная цифра складывается прежде всего из-за учета в расчете обеспеченности жилой площадью брошенного жилья.
Для расчетов нового строительства исходим из прогноза, что ежегодно в сельсовете будет вводится 1 жилой дом площадью 100 м2. Таким образом на первую очередь будет запланировано построить 500 м2 жилищного фонда, а к концу расчетного срока еще 1500 м2.
Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки территории) градостроительного проектирования. 
Проектные предложения
Генеральным планом предлагается в дальнейшем развивать малоэтажную индивидуальную застройку усадебного типа, этажностью от 1 до 3 этажей.
I очередь строительства
Генеральным планом предлагается на конец I очереди построить 5 жилых, объем нового жилищного фонда составит 500 м2 жилой площади, что позволит довести обеспеченность населения жилой площадью вырастит до 51,33 м2/чел.
Расчетный срок
Генеральным планом предлагается в период 2017-2032 гг. построить 15 жилых, объем нового жилищного строительства составит 1500 м2 жилой площади, что позволит довести обеспеченность населения жилой площадью до 54,08 м2/чел.
Площадь жилищного фонда к 2032 году составит 64900 м2.

2.5. [bookmark: _Toc315701111][bookmark: _Toc324789199][bookmark: _Toc324789342][bookmark: _Toc328559229][bookmark: _Toc358748472]Социальная инфраструктура
Система социально-культурного и бытового обслуживания муниципального образования «Ясеновский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети.

(абзацы 2-3 исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

[bookmark: _Hlk213322784]Образование и воспитание
[bookmark: _Toc274211173][bookmark: _Toc279689092][bookmark: _Toc279689954][bookmark: _Toc279690697]Система образования предоставляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов.
Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью их деятельности.
[bookmark: _Hlk213323824][bookmark: _Hlk213323358]На территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области находится общеобразовательная организация МКОУ «Ясеновская СОШ им. Героя Российской Федерации В.И. Третьякевича» дошкольная группа «Улыбка» при МКОУ «Ясеновская СОШ им. Героя Российской Федерации В.И. Третьякевича».

(подраздел «Образование и воспитание» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Здравоохранение и социальное обеспечение
На территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области отсутствуют объекты здравоохранения.

(подраздел «Здравоохранение и социальное обеспечение» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

[bookmark: _Toc274211174][bookmark: _Toc279689093][bookmark: _Toc279689955][bookmark: _Toc279690698]Спортивные сооружения
[bookmark: _Toc274211175][bookmark: _Toc279689094][bookmark: _Toc279689956][bookmark: _Toc279690699]На территории Ясеновского сельсовета имеются 3 спортивных объектов для занятия физкультурой, к ним относятся 2 спортивные площадки и 1 спортивный зал. Спортивные объекты входят в общеобразовательную систему.
Учреждения культуры
Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.
Учреждения культуры муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области представлены одним сельским домом культуры (далее – СДК) – МКУК Ясеновский СДК МКУК «Горшеченский РДТ» и двумя библиотеками – Ясеновская модельная библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Горшеченского района», Кулевская сельская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Горшеченского района».

(абзац изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

(подраздел «Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

(таблица 11 исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

[bookmark: _Hlk213323245](подраздел «Выводы» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)
[bookmark: _Toc268263640]
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Проектные предложения
Образовательные организации
На территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области по состоянию на 01.01.2025 находится 1 общеобразовательная организация проектной мощностью 120 мест и дошкольная образовательная организация при ней проектной мощностью 20 мест.
В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, муниципальное образование «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области должно быть обеспечено дошкольными образовательными организациями на 32 места и общеобразовательными организациями на 55 мест.
Генеральным планом на расчетный срок предлагается размещение 1 дошкольной образовательной организации с. Кулевка на 25 мест.

подраздел «Проектные предложения» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

2.6. [bookmark: _Toc324789200][bookmark: _Toc324789343][bookmark: _Toc328559230][bookmark: _Toc353440028][bookmark: _Toc358748473]Транспортная инфраструктура муниципального образования
2.7.1 [bookmark: _Toc268263641][bookmark: _Toc247965273][bookmark: _Toc324789201][bookmark: _Toc324789344][bookmark: _Toc328559231][bookmark: _Toc353440029][bookmark: _Toc358748474]Внешний и внутренний транспорт
Внешние транспортные связи Ясеновского сельсовета осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с районным и областным административными центрами, общей транспортной сетью страны.
На северо-западе сельсовета проходит участок железной дороги федерального значения «Елец - Старый Оскол». Автодорога федерального значения «Курск – Борисоглебск» пересекает сельсовет с запада на восток. На северо-западе проходит участок железной дороги федерального значения «Елец - Старый Оскол».
В автомобильно-транспортную сеть сельсовета так же входят 2 межмуниципальные дороги, общей протяженностью по территории сельсовета 3,7 км. 



Таблица 12 - Перечень автомобильных дорог с твердым покрытием, проходящих по территории Ясеновского сельсовета
	№ п/п
	Идентификационный номер
	Наименование дороги
	Категория
	Покрытие
	Протяженность 
по территории сельсовета, км

	1
	А144
	"Курск – Воронеж - Борисоглебск" 
	III
	а/бетон
	8,1

	2
	38 ОП МЗ 38Н-281
	"Курск - Борисоглебск" - Кулевка
	IV
	а/бетон
	2,5

	3
	38 ОП МЗ 38Н-311
	"Курск - Борисоглебск" - Ясенки
	IV
	а/бетон
	1,2

	Всего дорог с твердым покрытием
	х
	х
	11,8


Общая протяженность муниципальных дорог общего пользования, включая дороги местного значения, составляет 12,9 км.
Пассажирские и грузовые перевозки
Грузовые перевозки осуществляются автотранспортом предприятий и частными предпринимателями.
Автобусное сообщение осуществляется по следующим направлениям 2 раза в неделю (понедельник, среда):
· Горшечное-Воронеж-Ст.Оскол;
· Горшечное-Кулевка-Ясенки-Ст.Оскол.
Общественный пассажирский транспорт в населенных пунктах сельсовета отсутствует.
Индивидуальные пассажирские перевозки осуществляются на личном транспорте населения. 
Личный транспорт населения содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.
Трубопроводный транспорт
Через муниципальное образование проходит нефтепровод «Дружба».
Таблица 13 – Основные характеристики магистрального нефтепровода
	Наименование нефтепровода
	Диаметр, мм
	Протяженность в границах МО, км
	Санитарный разрыв от населенных пунктов, м
	Вид прокладки

	Дружба
	600-1000
	11,3
	150
	Подземный



Проектные предложения
На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, железнодорожным и автомобильным транспортом.  
Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Ясеновский сельсовет» должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.
Генеральным планом на первую очередь (до 2017 г.) строительства предлагается:
· устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;
· замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;
· реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.
Генеральным планом на расчетный срок строительства предусмотрены следующие мероприятия:
· асфальтирование дороги местного значения в с.Кулевка, общей протяженностью 390 м.
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Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.
Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.
Таблица 13 - Параметры улиц и дорог сельсовета
	№ п/п
	Категория сельских улиц и дорог
	Основное назначение
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	1
	Поселковая дорога
	Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети
	60
	3,5
	2
	-

	2
	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	3
	Улица в жилой застройке:

	3.1
	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3
	2
	1,0-1,5

	3.2
	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1

	3.3
	проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	-

	4
	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам
	30
	4,5
	1
	-


Автодорога федерального значения «Курск – Борисоглебск» пересекает сельсовет с запада на восток.
Главной улицей с.Ясенки является улица В.Третьякевича, на которой расположены дом культуры, администрация, школа, ФАП и другие общественные здания. Остальные улицы с. Ясенки  и с.Кулевка являются улицами в жилой застройке. 
Таблица 14 – Перечень и характеристика улиц сельсовета в разрезе населенных пунктов
	№ п/п
	Наименование
	Протяженность, м
	Категория улицы
	Тип покрытия
	Потребность в ремонте/замене дорожного покрытия, м

	с.Ясенки

	1
	ул.В.Третьякевича
	3180
1910
	главная ул.
главная ул.
	а/бетон
грунт
	-
1910

	2
	ул.Гагарина
	680
3140
	жилая ул.
жилая ул.
	а/бетон
грунт
	-
3140

	3
	ул.Колхозная
	2500
	жилая ул.
	грунт
	2500

	4
	ул.Лесная
	1330
	жилая ул.
	грунт
	1330

	5
	ул.Молодежная
	1080
	жилая ул.
	грунт
	1080

	6
	ул.Садовая
	2390
	жилая ул.
	грунт
	2390

	7
	Улицы без названия
	860
240
	жилая ул.
жилая ул.
	а/бетон
грунт
	-
240

	Всего по населенному пункту
	17310
	х
	х
	12590

	с.Кулевка

	1
	ул.Колхозная
	630
1040
	жилая ул.
жилая ул.
	а/бетон
грунт
	-
1040

	2
	ул.Комсомольская
	420
	жилая ул.
	грунт
	420

	3
	ул.Луговая
	1760
	жилая ул.
	грунт
	1760

	4
	ул.Первомайская
	3980
	жилая ул.
	грунт
	3980

	5
	ул.Пролетарская
	1600
	жилая ул.
	грунт
	1600

	6
	ул.Центральная
	1560
2590
	жилая ул.
жилая ул.
	а/бетон
грунт
	-
2590

	7
	ул.Школьная
	900
3100
	жилая ул.
жилая ул.
	а/бетон
грунт
	-
3100

	Всего по населенному пункту
	17580
	х
	х
	12490

	ИТОГО
	34890
	х
	х
	25080


Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования равна 34,89 км, из них с асфальтным покрытием 9,81 км. Имеющееся твердое покрытие требует реконструкции.
Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства. 

Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Ясеновский сельсовет».
Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:
· асфальтирование порядка 25,08 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием (перечень улиц указан в следующей таблице).
Таблица 15 – Перечень улиц, требующих улучшения дорожного покрытия
	№ п/п
	Наименование
	Протяженность, м
	Категория улицы
	Тип покрытия

	с.Ясенки

	1
	ул.В.Третьякевича
	1910
	главная ул.
	грунт

	2
	ул.Гагарина
	3140
	жилая ул.
	грунт

	3
	ул.Колхозная
	2500
	жилая ул.
	грунт

	4
	ул.Лесная
	1330
	жилая ул.
	грунт

	5
	ул.Молодежная
	1080
	жилая ул.
	грунт

	6
	ул.Садовая
	2390
	жилая ул.
	грунт

	7
	Улицы без названия
	240
	жилая ул.
	грунт

	Всего по населенному пункту
	12590
	х
	х

	с.Кулевка

	1
	ул.Колхозная
	1040
	жилая ул.
	грунт

	2
	ул.Комсомольская
	420
	жилая ул.
	грунт

	3
	ул.Луговая
	1760
	жилая ул.
	грунт

	4
	ул.Первомайская
	3980
	жилая ул.
	грунт

	5
	ул.Пролетарская
	1600
	жилая ул.
	грунт

	6
	ул.Центральная
	2590
	жилая ул.
	грунт

	7
	ул.Школьная
	3100
	жилая ул.
	грунт

	Всего по населенному пункту
	12490
	х
	х

	ИТОГО
	25080
	х
	х


· восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах (около 9,81 км.);
· нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;
· при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;
· оборудование 34,89 км улиц уличным освещением.
Генеральным планом на расчетный срок строительства предусмотрены следующие мероприятия:
· прокладка новых улиц в жилой застройке общей протяженностью 9,07 км:
· с.Ясенки – 4550 м;
· с.Кулевка – 4520 м.
· оборудование 9,07 км новых улиц уличным освещением;
· замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков.
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2.7.5 [bookmark: _Toc315701131][bookmark: _Toc324789206][bookmark: _Toc324789349][bookmark: _Toc324789492][bookmark: _Toc324789809][bookmark: _Toc326909379][bookmark: _Toc326909496][bookmark: _Toc326911962][bookmark: _Toc326919097][bookmark: _Toc327801336][bookmark: _Toc327871682][bookmark: _Toc327872177][bookmark: _Toc327877531][bookmark: _Toc328556836][bookmark: _Toc328559118][bookmark: _Toc328559236][bookmark: _Toc333388835][bookmark: _Toc337112819][bookmark: _Toc341942488][bookmark: _Toc353263097][bookmark: _Toc353263225][bookmark: _Toc353439813][bookmark: _Toc353440034][bookmark: _Toc353441151][bookmark: _Toc353441311][bookmark: _Toc357244310][bookmark: _Toc357349713][bookmark: _Toc358748479]
2.7.6 [bookmark: _Toc315701132][bookmark: _Toc324789207][bookmark: _Toc324789350][bookmark: _Toc324789493][bookmark: _Toc324789810][bookmark: _Toc326909380][bookmark: _Toc326909497][bookmark: _Toc326911963][bookmark: _Toc326919098][bookmark: _Toc327801337][bookmark: _Toc327871683][bookmark: _Toc327872178][bookmark: _Toc327877532][bookmark: _Toc328556837][bookmark: _Toc328559119][bookmark: _Toc328559237][bookmark: _Toc333388836][bookmark: _Toc337112820][bookmark: _Toc341942489][bookmark: _Toc353263098][bookmark: _Toc353263226][bookmark: _Toc353439814][bookmark: _Toc353440035][bookmark: _Toc353441152][bookmark: _Toc353441312][bookmark: _Toc357244311][bookmark: _Toc357349714][bookmark: _Toc358748480]
[bookmark: _Toc324789208][bookmark: _Toc324789351][bookmark: _Toc328559238][bookmark: _Toc353440036][bookmark: _Toc358748481]2.8.Инженерное оборудование территории
2.8.1. [bookmark: _Toc268263645][bookmark: _Toc247965277][bookmark: _Toc324789209][bookmark: _Toc324789352][bookmark: _Toc328559239][bookmark: _Toc353440037][bookmark: _Toc358748482]Водоснабжение и водоотведение
 Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение Ясеновского сельсовета осуществляется за счет подземных вод из артезианских скважин, и колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по водопроводным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.
Система водоснабжения сельсовета включает в себя: 5 скважин; 13 колодцев; 37 км водопроводных сетей с 35 водозаборными колонками.
Система хозяйственно-питьевого водопровода тупиковая объединена с противопожарной. Износ водопроводных сетей 30-60%.
Основная часть населения пользуется услугами центрального водопровода через водораздаточные колонки. 
В жилой застройке, не оборудованной центральным водопроводом, водоснабжение осуществляется за индивидуальных скважин и счет шахтных колодцев.

Таблица 16 – Перечень объектов питьевого водоснабжения, расположенных на территории МО «Ясеновский сельсовет» 
	Наименование объектов водоснабжения
	Передано
в муниципальную собственность
	Находятся
в совместном ведении
	Всего

	Число оборудованных колодцев
	1
	12
	13

	Число водонапорных скважин
	5
	-
	5

	Число водозаборных колонок
	35
	-
	35

	Другие электрические и механические источники
	-
	-
	-

	Протяженность водопроводных сетей (км)
	37
	-
	37


В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).
В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения достаточно высок. Основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 9,7 км.
Центральной канализацией жилищный фонд и объекты обслуживания населения не оборудованы. Отвод стоков от индивидуально-жилой застройки осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.
Проектные предложения
Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Ясеновский сельсовет» генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.
Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2017 г.) и расчетный срок (2032 г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

(абзац изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества
[bookmark: _Toc279690063][bookmark: _Toc279690806]Минимально допустимый объем водопотребления на одного жителя принят в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (постановление Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области») составляет 89,1 л/сутки.
Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 
Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.
(подраздел «Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Расходы воды на пожаротушение
Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенных пунктов согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

[bookmark: _Hlk213324894](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:


Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.
Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.
Расчет водоотведения
Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Ясеновского сельсовета. 
Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории поселка Горшечное. 
При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Таблица 18 – Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок
	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водоотведения, л/сут.чел.
	Суточный расход, м3/сут.

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	Население
	1235
	1200
	76
	85
	94,5
	102,0

	Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков)
	Х
	Х
	Х
	Х
	4,7
	5,1

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	99,2
	107,1


Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 107 м3/сутки (I очередь 99 м3/сутки).
Таблица 19 – Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	99
	107

	2
	Среднечасовой расход
	м3/час
	4,1
	4,5

	3
	Коэффициент часовой неравномерности
	-
	2,30
	2,30

	4
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	9,5
	10,3

	5
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	2,64
	2,85


Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 245 м3/сутки.
Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:
· обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 320  м3/сутки;
· проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные (9,7 км);
· прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;
· обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

· обеспечение производительности системы водоотведения не менее 245 м3/сутки;
· оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в поселок Горшечное.
2.8.2. [bookmark: _Toc247965279][bookmark: _Toc268263647][bookmark: _Toc324789226][bookmark: _Toc324789369][bookmark: _Toc353440038][bookmark: _Toc328559256][bookmark: _Toc358748483]Газоснабжение, теплоснабжение
Центральное отопление в муниципальном образовании «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области отсутствует, население и учреждения отапливаются от индивидуальных источников отопления.
Газоснабжение осуществляется от ГРС Котово межпоселковым газопроводом высокого давления 2 категории с. Бочаровка Старооскольсого городского округа – АО «Родина - АО Рассвет».
На территории муниципального образовании «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области эксплуатируется 17550 м газопроводов высого давления, 37141,3 м газопроводов низкого давления и 14 шкафных газорегуляторных пунктов.

[bookmark: _Hlk213325555](подраздел 2.8.2 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

2.8.3. [bookmark: _Toc268263649][bookmark: _Toc324789247][bookmark: _Toc324789390][bookmark: _Toc328559277][bookmark: _Toc353440040][bookmark: _Toc358748484]Электроснабжение
[bookmark: _Toc224632193]Электроснабжение потребителей муниципального образования «Ясеновский сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя. 

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

[bookmark: _Hlk213339307]Электроснабжение сельсовета образования осуществляется от ПС 35/10 «Ясенки», расположенной юго-западнее с. Кулевка. На территории сельсовета имеется 27 трансформаторных подстанции (3 шт – ПС-35х10; 24 шт – КТП 10х0,4), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

[bookmark: _Hlk213339345]Таблица 20 – Основные сведения по подстанциям
	Наименование подстанции
	U ном, кВ
	Год ввода в эксплуатацию
	Процент износа ПС (по амортизации)
	Мощность установленных трансформаторов., МВА
	Режимный день зимнего максимума 2005 год
	% загрузки

	«Ясенки»
	35/10
	1989
	9,9
	1 х 2,5
	0,1
	5,7




Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 – 10кВ (до 26,8 км).
Потребление электрической энергии достигает 30-55% от мощности трансформаторных подстанций.

[bookmark: _Hlk213338662](текст добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.
Проектные предложения
В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).
Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:
· замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения.
Генеральным планом на расчетный срок планируется реконструкция ВЛ 35 кВ «Ясенки – Меловое».

(абзац добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

2.8.4. [bookmark: _Toc315701173][bookmark: _Toc324789248][bookmark: _Toc324789391][bookmark: _Toc324789534][bookmark: _Toc324789851][bookmark: _Toc326909421][bookmark: _Toc326909538][bookmark: _Toc326912004][bookmark: _Toc326919139][bookmark: _Toc327801378][bookmark: _Toc327871724][bookmark: _Toc327872219][bookmark: _Toc327877573][bookmark: _Toc328556878][bookmark: _Toc328559160][bookmark: _Toc328559278][bookmark: _Toc333388876][bookmark: _Toc337112860][bookmark: _Toc341942529][bookmark: _Toc353263138][bookmark: _Toc353263266][bookmark: _Toc247965282][bookmark: _Toc268263650][bookmark: _Toc324789259][bookmark: _Toc324789402][bookmark: _Toc353440041][bookmark: _Toc328559289][bookmark: _Toc358748485]Связь. Радиовещание. Телевидение
Телефонная связь
Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является Курский филиал ПАО «Ростелеком». 
Телефонизировано муниципальное образование «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области от районного узла связи.
Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ПАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ООО «МТС», Курский филиал ЗАО «Мегакон» (Мегафон) и Курский филиал ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2).
Телевидение, радиовещание
Телевизионное вещание осуществляется по цифровым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.
Цифровое эфирное вещание представлено двадцатью теле- и тремя радиоканалами:
Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург – 5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал» и другие.
Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».
Проводное радиовещание отсутствует.
Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100 %.

Проектные предложения
Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:
переход на цифровые АТС, обновление технической базы;
проведение мероприятий по организации качественной мобильной связи покрытия территории поселения;
проведение интернета к общественно-деловой застройке и к индивидуальным домовладениям;
прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

(подраздел 2.8.4 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

2 [bookmark: _Toc315701185][bookmark: _Toc324789260][bookmark: _Toc324789403][bookmark: _Toc324789546][bookmark: _Toc324789863][bookmark: _Toc326909433][bookmark: _Toc326909550][bookmark: _Toc326912016][bookmark: _Toc326919151][bookmark: _Toc327801390][bookmark: _Toc327871736][bookmark: _Toc327872231][bookmark: _Toc327877585][bookmark: _Toc328556890][bookmark: _Toc328559172][bookmark: _Toc328559290][bookmark: _Toc333388888][bookmark: _Toc337112872][bookmark: _Toc341942541][bookmark: _Toc353263150][bookmark: _Toc353263278][bookmark: _Toc353439821][bookmark: _Toc353440042][bookmark: _Toc353441159][bookmark: _Toc353441319][bookmark: _Toc357244317][bookmark: _Toc357349720][bookmark: _Toc358748486]
3 [bookmark: _Toc315701186][bookmark: _Toc324789261][bookmark: _Toc324789404][bookmark: _Toc324789547][bookmark: _Toc324789864][bookmark: _Toc326909434][bookmark: _Toc326909551][bookmark: _Toc326912017][bookmark: _Toc326919152][bookmark: _Toc327801391][bookmark: _Toc327871737][bookmark: _Toc327872232][bookmark: _Toc327877586][bookmark: _Toc328556891][bookmark: _Toc328559173][bookmark: _Toc328559291][bookmark: _Toc333388889][bookmark: _Toc337112873][bookmark: _Toc341942542][bookmark: _Toc353263151][bookmark: _Toc353263279][bookmark: _Toc353439822][bookmark: _Toc353440043][bookmark: _Toc353441160][bookmark: _Toc353441320][bookmark: _Toc357244318][bookmark: _Toc357349721][bookmark: _Toc358748487]
4 [bookmark: _Toc315701187][bookmark: _Toc324789262][bookmark: _Toc324789405][bookmark: _Toc324789548][bookmark: _Toc324789865][bookmark: _Toc326909435][bookmark: _Toc326909552][bookmark: _Toc326912018][bookmark: _Toc326919153][bookmark: _Toc327801392][bookmark: _Toc327871738][bookmark: _Toc327872233][bookmark: _Toc327877587][bookmark: _Toc328556892][bookmark: _Toc328559174][bookmark: _Toc328559292][bookmark: _Toc333388890][bookmark: _Toc337112874][bookmark: _Toc341942543][bookmark: _Toc353263152][bookmark: _Toc353263280][bookmark: _Toc353439823][bookmark: _Toc353440044][bookmark: _Toc353441161][bookmark: _Toc353441321][bookmark: _Toc357244319][bookmark: _Toc357349722][bookmark: _Toc358748488]
5 [bookmark: _Toc315701188][bookmark: _Toc324789263][bookmark: _Toc324789406][bookmark: _Toc324789549][bookmark: _Toc324789866][bookmark: _Toc326909436][bookmark: _Toc326909553][bookmark: _Toc326912019][bookmark: _Toc326919154][bookmark: _Toc327801393][bookmark: _Toc327871739][bookmark: _Toc327872234][bookmark: _Toc327877588][bookmark: _Toc328556893][bookmark: _Toc328559175][bookmark: _Toc328559293][bookmark: _Toc333388891][bookmark: _Toc337112875][bookmark: _Toc341942544][bookmark: _Toc353263153][bookmark: _Toc353263281][bookmark: _Toc353439824][bookmark: _Toc353440045][bookmark: _Toc353441162][bookmark: _Toc353441322][bookmark: _Toc357244320][bookmark: _Toc357349723][bookmark: _Toc358748489]
6 [bookmark: _Toc315701189][bookmark: _Toc324789264][bookmark: _Toc324789407][bookmark: _Toc324789550][bookmark: _Toc324789867][bookmark: _Toc326909437][bookmark: _Toc326909554][bookmark: _Toc326912020][bookmark: _Toc326919155][bookmark: _Toc327801394][bookmark: _Toc327871740][bookmark: _Toc327872235][bookmark: _Toc327877589][bookmark: _Toc328556894][bookmark: _Toc328559176][bookmark: _Toc328559294][bookmark: _Toc333388892][bookmark: _Toc337112876][bookmark: _Toc341942545][bookmark: _Toc353263154][bookmark: _Toc353263282][bookmark: _Toc353439825][bookmark: _Toc353440046][bookmark: _Toc353441163][bookmark: _Toc353441323][bookmark: _Toc357244321][bookmark: _Toc357349724][bookmark: _Toc358748490]
7 [bookmark: _Toc315701190][bookmark: _Toc324789265][bookmark: _Toc324789408][bookmark: _Toc324789551][bookmark: _Toc324789868][bookmark: _Toc326909438][bookmark: _Toc326909555][bookmark: _Toc326912021][bookmark: _Toc326919156][bookmark: _Toc327801395][bookmark: _Toc327871741][bookmark: _Toc327872236][bookmark: _Toc327877590][bookmark: _Toc328556895][bookmark: _Toc328559177][bookmark: _Toc328559295][bookmark: _Toc333388893][bookmark: _Toc337112877][bookmark: _Toc341942546][bookmark: _Toc353263155][bookmark: _Toc353263283][bookmark: _Toc353439826][bookmark: _Toc353440047][bookmark: _Toc353441164][bookmark: _Toc353441324][bookmark: _Toc357244322][bookmark: _Toc357349725][bookmark: _Toc358748491]
8 [bookmark: _Toc315701191][bookmark: _Toc324789266][bookmark: _Toc324789409][bookmark: _Toc324789552][bookmark: _Toc324789869][bookmark: _Toc326909439][bookmark: _Toc326909556][bookmark: _Toc326912022][bookmark: _Toc326919157][bookmark: _Toc327801396][bookmark: _Toc327871742][bookmark: _Toc327872237][bookmark: _Toc327877591][bookmark: _Toc328556896][bookmark: _Toc328559178][bookmark: _Toc328559296][bookmark: _Toc333388894][bookmark: _Toc337112878][bookmark: _Toc341942547][bookmark: _Toc353263156][bookmark: _Toc353263284][bookmark: _Toc353439827][bookmark: _Toc353440048][bookmark: _Toc353441165][bookmark: _Toc353441325][bookmark: _Toc357244323][bookmark: _Toc357349726][bookmark: _Toc358748492]
9 [bookmark: _Toc315701192][bookmark: _Toc324789267][bookmark: _Toc324789410][bookmark: _Toc324789553][bookmark: _Toc324789870][bookmark: _Toc326909440][bookmark: _Toc326909557][bookmark: _Toc326912023][bookmark: _Toc326919158][bookmark: _Toc327801397][bookmark: _Toc327871743][bookmark: _Toc327872238][bookmark: _Toc327877592][bookmark: _Toc328556897][bookmark: _Toc328559179][bookmark: _Toc328559297][bookmark: _Toc333388895][bookmark: _Toc337112879][bookmark: _Toc341942548][bookmark: _Toc353263157][bookmark: _Toc353263285][bookmark: _Toc353439828][bookmark: _Toc353440049][bookmark: _Toc353441166][bookmark: _Toc353441326][bookmark: _Toc357244324][bookmark: _Toc357349727][bookmark: _Toc358748493]
10 [bookmark: _Toc315701193][bookmark: _Toc324789268][bookmark: _Toc324789411][bookmark: _Toc324789554][bookmark: _Toc324789871][bookmark: _Toc326909441][bookmark: _Toc326909558][bookmark: _Toc326912024][bookmark: _Toc326919159][bookmark: _Toc327801398][bookmark: _Toc327871744][bookmark: _Toc327872239][bookmark: _Toc327877593][bookmark: _Toc328556898][bookmark: _Toc328559180][bookmark: _Toc328559298][bookmark: _Toc333388896][bookmark: _Toc337112880][bookmark: _Toc341942549][bookmark: _Toc353263158][bookmark: _Toc353263286][bookmark: _Toc353439829][bookmark: _Toc353440050][bookmark: _Toc353441167][bookmark: _Toc353441327][bookmark: _Toc357244325][bookmark: _Toc357349728][bookmark: _Toc358748494]
11 [bookmark: _Toc315701194][bookmark: _Toc324789269][bookmark: _Toc324789412][bookmark: _Toc324789555][bookmark: _Toc324789872][bookmark: _Toc326909442][bookmark: _Toc326909559][bookmark: _Toc326912025][bookmark: _Toc326919160][bookmark: _Toc327801399][bookmark: _Toc327871745][bookmark: _Toc327872240][bookmark: _Toc327877594][bookmark: _Toc328556899][bookmark: _Toc328559181][bookmark: _Toc328559299][bookmark: _Toc333388897][bookmark: _Toc337112881][bookmark: _Toc341942550][bookmark: _Toc353263159][bookmark: _Toc353263287][bookmark: _Toc353439830][bookmark: _Toc353440051][bookmark: _Toc353441168][bookmark: _Toc353441328][bookmark: _Toc357244326][bookmark: _Toc357349729][bookmark: _Toc358748495]
12 [bookmark: _Toc315701195][bookmark: _Toc324789270][bookmark: _Toc324789413][bookmark: _Toc324789556][bookmark: _Toc324789873][bookmark: _Toc326909443][bookmark: _Toc326909560][bookmark: _Toc326912026][bookmark: _Toc326919161][bookmark: _Toc327801400][bookmark: _Toc327871746][bookmark: _Toc327872241][bookmark: _Toc327877595][bookmark: _Toc328556900][bookmark: _Toc328559182][bookmark: _Toc328559300][bookmark: _Toc333388898][bookmark: _Toc337112882][bookmark: _Toc341942551][bookmark: _Toc353263160][bookmark: _Toc353263288][bookmark: _Toc353439831][bookmark: _Toc353440052][bookmark: _Toc353441169][bookmark: _Toc353441329][bookmark: _Toc357244327][bookmark: _Toc357349730][bookmark: _Toc358748496]
13 [bookmark: _Toc315701196][bookmark: _Toc324789271][bookmark: _Toc324789414][bookmark: _Toc324789557][bookmark: _Toc324789874][bookmark: _Toc326909444][bookmark: _Toc326909561][bookmark: _Toc326912027][bookmark: _Toc326919162][bookmark: _Toc327801401][bookmark: _Toc327871747][bookmark: _Toc327872242][bookmark: _Toc327877596][bookmark: _Toc328556901][bookmark: _Toc328559183][bookmark: _Toc328559301][bookmark: _Toc333388899][bookmark: _Toc337112883][bookmark: _Toc341942552][bookmark: _Toc353263161][bookmark: _Toc353263289][bookmark: _Toc353439832][bookmark: _Toc353440053][bookmark: _Toc353441170][bookmark: _Toc353441330][bookmark: _Toc357244328][bookmark: _Toc357349731][bookmark: _Toc358748497]
2.9. [bookmark: _Toc324789272][bookmark: _Toc324789415][bookmark: _Toc328559302][bookmark: _Toc353440054][bookmark: _Toc358748498]Инженерная подготовка территории
Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Ясеновский сельсовет».
Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно. 
В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:
1. Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды; 
2. Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;
3. Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета. 
Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

2.10. [bookmark: _Toc315701198][bookmark: _Toc315701207][bookmark: _Toc315701208][bookmark: _Toc324789274][bookmark: _Toc324789417][bookmark: _Toc324789560][bookmark: _Toc324789877][bookmark: _Toc326909447][bookmark: _Toc326909564][bookmark: _Toc326912030][bookmark: _Toc326919165][bookmark: _Toc327801404][bookmark: _Toc327871750][bookmark: _Toc327872245][bookmark: _Toc327877599][bookmark: _Toc328556904][bookmark: _Toc328559186][bookmark: _Toc328559304][bookmark: _Toc315701209][bookmark: _Toc324789275][bookmark: _Toc324789418][bookmark: _Toc324789561][bookmark: _Toc324789878][bookmark: _Toc326909448][bookmark: _Toc326909565][bookmark: _Toc326912031][bookmark: _Toc326919166][bookmark: _Toc327801405][bookmark: _Toc327871751][bookmark: _Toc327872246][bookmark: _Toc327877600][bookmark: _Toc328556905][bookmark: _Toc328559187][bookmark: _Toc328559305][bookmark: _Toc315701210][bookmark: _Toc324789276][bookmark: _Toc324789419][bookmark: _Toc324789562][bookmark: _Toc324789879][bookmark: _Toc326909449][bookmark: _Toc326909566][bookmark: _Toc326912032][bookmark: _Toc326919167][bookmark: _Toc327801406][bookmark: _Toc327871752][bookmark: _Toc327872247][bookmark: _Toc327877601][bookmark: _Toc328556906][bookmark: _Toc328559188][bookmark: _Toc328559306][bookmark: _Toc315701211][bookmark: _Toc324789277][bookmark: _Toc324789420][bookmark: _Toc324789563][bookmark: _Toc324789880][bookmark: _Toc326909450][bookmark: _Toc326909567][bookmark: _Toc326912033][bookmark: _Toc326919168][bookmark: _Toc327801407][bookmark: _Toc327871753][bookmark: _Toc327872248][bookmark: _Toc327877602][bookmark: _Toc328556907][bookmark: _Toc328559189][bookmark: _Toc328559307][bookmark: _Toc353440055][bookmark: _Toc358748499][bookmark: _Toc268263652][bookmark: _Toc324789278][bookmark: _Toc324789421][bookmark: _Toc328559308]Зеленый фонд сельского поселения
Зеленые насаждения имеют большое рекреационное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенного пункта, придавая ей своеобразие и выразительность.
По функциональному назначению зеленые насаждения делятся на три группы: общего пользования; ограниченного пользования; специального назначения.
Зеленые насаждения общего пользования в Ясеновском сельсовете отсутствуют, а их роль выполняют лесные массивы расположенные вблизи населенных пунктов.
Из насаждений ограниченного пользования имеется скверы при школах, озеленение в домах индивидуальной жилой застройки.
Зеленые насаждения специального назначения расположены в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов, имеющих класс опасности, а также в водоохранной и прибрежно-защитной полосе.
Проектные предложения
Для развития в сельсовете зон рекреационного назначения Генеральным планом на первую очередь строительства предусматривается:
· разбивка 2 парков в с.Ясенки, общей площадью 3,7 га:
· между ул.Колхозная и Молодежная, площадью 1,1 га;
· по ул.В.Третьякевича на востоке села около планируемой жилой застройки, площадью 2,6 га.

2.11. [bookmark: _Toc353440056][bookmark: _Toc358748500][bookmark: _Toc268007499][bookmark: _Toc275335111]Санитарная очистка территории
Организованная уборка мусора в населенных пунктах отсутствует. 
Коммунальные отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту. 

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

В муниципальном образовании расположено 2 кладбища общей площадью 2,7 га: с.Ясенки, с.Кулевка.

[bookmark: _Hlk213326330](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Проектные предложения
В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор и вывоз отходов.
Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем твердых коммунальных отходов (далее – ТКО на расчетный срок составит 390 тонн / 1845 м3.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Таблица 21 – Объемы накопления ТКО
	ТКО
	Число жителей, чел.
	Удельная норма накопления на 1 человека в год
	Общее накопление в год

	
	
	кг
	л
	I очередь
	расчетный срок

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	т
	м3
	т
	м3

	Объем накопления ТКО по населенным пунктам с учетом общественных зданий
	1 235
	1 200
	300
	300
	1500
	1500
	371
	1 853
	360
	1 800

	Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5 000
	5000
	6
	6
	9
	9
	30
	45
	30
	45

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	401
	1 898
	390
	1 845



(таблица 21 в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

При санитарной очистке населенных пунктов необходимо выполнять следующие мероприятия:
а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;
б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;
в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;
г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;
д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;
е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).
Сброс ТКО предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

1845 : 365 х 1 = 5,05 м3.
С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:
5,05 х 2 = 10 шт
На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить 10 контейнеров:
·  с.Ясенки – 6 шт;
· с.Кулевка – 4 шт;
Вывоз ТКО с территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области осуществляется на полигон ТКО АО «САБ г. Курска» в муниципальное образование «Пашковский сельсовет» Курского района Курской области.

(абзац изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Примерный расчет площади, необходимой для хранения ТКО, свозимых на полигон ТКО от населения Ясеновского сельсовета приведен ниже:

[bookmark: _Hlk213326190](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

1845 * 20  / 10 = 3690 м2 или 0,37 га 
где: 20 – расчетный период, лет;
1845 – норма накопления отходов поселением в год, м3;
 10 – высота складирования, м.
Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в поселении до 2032 г., требуется обеспечить наличие свободной территории на полигоне, равной 0,37 га.
[bookmark: _Toc274211299]Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:
· выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;
· разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;
·  организация регулярного сбора ТКО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 10-и контейнеров.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Размещение кладбищ 
· По строительным нормам и правилам, утвержденным СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 1200 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,28 га. Действующие кладбища имеют общую площадь 2,7 га, что вполне обеспечивает потребность на ближайшие 20 лет.

[bookmark: _Hlk213326416](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

2.12. [bookmark: _Toc268263653][bookmark: _Toc324789279][bookmark: _Toc324789422][bookmark: _Toc353440057][bookmark: _Toc328559309][bookmark: _Toc358748501]Санитарно-экологическое состояние окружающей среды
Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.
Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Ясеновский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования решений Генерального плана, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

[bookmark: _Toc319411860]Атмосферный воздух
Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в сельсовете обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта. 
По результатам исследований атмосферного воздуха в Горшеченском районе, превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  не обнаружено.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Поверхностные и подземные воды
Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:
- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;
-отсутствие системы очистки сточных вод;
-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.
На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны. 
Информации о загрязнении поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы не имеется.
[bookmark: _Toc319411862]Почвы
Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и коммунальных отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.
[bookmark: _Hlk213326524](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.
В почвах сельсовета содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

[bookmark: _Toc319411863]Радиационная обстановка
Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей атомной электростанции (далее – АЭС), наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в целом хорошая.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Муниципальное образование «Ясеновский сельсовет» расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Нововоронежской АЭС.
Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

На территории не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории сельсовета выполняются нормативы и требования Федерального закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Проектные предложения
Решения Генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии сельсовета.

[bookmark: _Hlk213328128](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:
· организация очистки сточных вод;
· выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;
· разработка схемы обращения с отходами;
· улучшение качества дорожных покрытий;
· вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установкой специальных знаков;
· организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

2.13. [bookmark: _Toc315701222][bookmark: _Toc268263659][bookmark: _Toc324789280][bookmark: _Toc324789423][bookmark: _Toc328559310][bookmark: _Toc353440058][bookmark: _Toc358748502]Зоны с особыми условиями использования территорий
2.13.1. [bookmark: _Toc358748503][bookmark: _Toc303240072][bookmark: _Toc324789281][bookmark: _Toc324789424][bookmark: _Toc353440059]Зоны особо охраняемых природных территорий
[bookmark: _Toc328559311][bookmark: _Toc358748504]Особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2.13.2. Зоны охраны объектов культурного наследия
На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельсовета, зоны охраны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены. 

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (ЕГРОКН).

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

(абзац исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Перечень объектов культурного наследия расположенных на территории Ясеновского сельсовета приводится в нижеследующей таблице.
Таблица 23 - Объекты культурного наследия муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области
	№
п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану
	Местонахождение объекта культурного наследия
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

	Объекты культурного наследия регионального значения

	1. 
	«Братская могила воинов Советской Армии, погибших в январе–феврале 1943 года. Захоронено 611 человек, установлено фамилий на
123 человека. Скульптура установлена в 1956 году», 1943 г., 1956 г.
	Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов 
от 14.06.1979 г. № 382
Рег. № 46141016984000
	Курская область, Горшеченский район, муниципальное образование «Ясеновский сельсовет»,
с. Ясенки (невдалеке от гражданского кладбища и общеобразовательной организации)
	Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области 
от 11.03.2022 
№ 05.4-08/159

	Выявленные объекты культурного наследия

	Памятники архитектуры

	2. 
	Здание школы, 
кон. XIX-нач. ХХ вв.

	Список вновь выявленных объектов культурного
наследия, представляющих историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность, утвержденный председателем комитета по культуре и
искусству Администрации Курской области от 16.01.1995
	Курская область, Горшеченский район, муниципальное образование «Ясеновский сельсовет»,
с. Ясенки
	-

	Памятники истории

	3. 
	Могила первого председателя колхоза С.А. Черных (1915-1938 гг.), погибшего в ходе коллективизации, 1938 г.
	Список вновь выявленных объектов культурного
наследия, представляющих историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность, утвержденный председателем комитета по культуре и
искусству Администрации Курской области от 16.01.1995
	Курская область, Горшеченский район, муниципальное образование «Ясеновский сельсовет»,
с. Кулевка
	-



(таблица 23 изложена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Проектные предложения
Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их сохранения.
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/____)

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.
2.13.3. [bookmark: _Toc315701245][bookmark: _Toc247965295][bookmark: _Toc268263663][bookmark: _Toc324789282][bookmark: _Toc324789425][bookmark: _Toc353440075][bookmark: _Toc328559312][bookmark: _Toc374095608]Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы и водные объекты общего пользования
[bookmark: _Toc364009096][bookmark: _Toc366673017][bookmark: _Toc372193645][bookmark: _Toc373251569][bookmark: _Toc374092789][bookmark: _Toc374095609]Водные объекты общего пользования
Гидрографическая сеть муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области представлена руч. Лебяжий и пруды. Протяженность ручья и площадь прудов в границах муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области составляет руч. Лебяжий – 4,63 км.
[bookmark: _Hlk144470723][bookmark: _Hlk147228540]В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранная зона руч. Лебяжий – 100 м.
[bookmark: _Hlk108444000]В границах водоохранной зоны установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, установленный частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»).
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых помимо ограничений, предусмотренных для водоохранных зон и описанных в части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, предусмотрены дополнительные ограничения в соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Границы водоохранных и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».
В силу части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии руч. Лебяжий шириной 20 м (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе руч. Лебяжий.
Проектные предложения
В целях рационального природоохранного использования территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области следует установить границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы руч. Лебяжий.
Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий
В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса Российской Федерации:
1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;
2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;
3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);
4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов. 
Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.
В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

(подраздел 2.13.3 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

2 [bookmark: _Toc315701258][bookmark: _Toc324789283][bookmark: _Toc324789426][bookmark: _Toc324789569][bookmark: _Toc324789886][bookmark: _Toc326909456][bookmark: _Toc326909573][bookmark: _Toc326912039][bookmark: _Toc326919174][bookmark: _Toc327801413][bookmark: _Toc327871759][bookmark: _Toc327872254][bookmark: _Toc327877608][bookmark: _Toc328556913][bookmark: _Toc328559195][bookmark: _Toc328559313][bookmark: _Toc333388919][bookmark: _Toc337112903][bookmark: _Toc341942574][bookmark: _Toc353263183][bookmark: _Toc353263297][bookmark: _Toc353439855][bookmark: _Toc353440076][bookmark: _Toc353441193][bookmark: _Toc353441338][bookmark: _Toc357244339][bookmark: _Toc357349740][bookmark: _Toc358748506][bookmark: _Toc268263664]
3 [bookmark: _Toc315701259][bookmark: _Toc324789284][bookmark: _Toc324789427][bookmark: _Toc324789570][bookmark: _Toc324789887][bookmark: _Toc326909457][bookmark: _Toc326909574][bookmark: _Toc326912040][bookmark: _Toc326919175][bookmark: _Toc327801414][bookmark: _Toc327871760][bookmark: _Toc327872255][bookmark: _Toc327877609][bookmark: _Toc328556914][bookmark: _Toc328559196][bookmark: _Toc328559314][bookmark: _Toc333388920][bookmark: _Toc337112904][bookmark: _Toc341942575][bookmark: _Toc353263184][bookmark: _Toc353263298][bookmark: _Toc353439856][bookmark: _Toc353440077][bookmark: _Toc353441194][bookmark: _Toc353441339][bookmark: _Toc357244340][bookmark: _Toc357349741][bookmark: _Toc358748507]
4 [bookmark: _Toc315701260][bookmark: _Toc324789285][bookmark: _Toc324789428][bookmark: _Toc324789571][bookmark: _Toc324789888][bookmark: _Toc326909458][bookmark: _Toc326909575][bookmark: _Toc326912041][bookmark: _Toc326919176][bookmark: _Toc327801415][bookmark: _Toc327871761][bookmark: _Toc327872256][bookmark: _Toc327877610][bookmark: _Toc328556915][bookmark: _Toc328559197][bookmark: _Toc328559315][bookmark: _Toc333388921][bookmark: _Toc337112905][bookmark: _Toc341942576][bookmark: _Toc353263185][bookmark: _Toc353263299][bookmark: _Toc353439857][bookmark: _Toc353440078][bookmark: _Toc353441195][bookmark: _Toc353441340][bookmark: _Toc357244341][bookmark: _Toc357349742][bookmark: _Toc358748508]
5 [bookmark: _Toc315701261][bookmark: _Toc324789286][bookmark: _Toc324789429][bookmark: _Toc324789572][bookmark: _Toc324789889][bookmark: _Toc326909459][bookmark: _Toc326909576][bookmark: _Toc326912042][bookmark: _Toc326919177][bookmark: _Toc327801416][bookmark: _Toc327871762][bookmark: _Toc327872257][bookmark: _Toc327877611][bookmark: _Toc328556916][bookmark: _Toc328559198][bookmark: _Toc328559316][bookmark: _Toc333388922][bookmark: _Toc337112906][bookmark: _Toc341942577][bookmark: _Toc353263186][bookmark: _Toc353263300][bookmark: _Toc353439858][bookmark: _Toc353440079][bookmark: _Toc353441196][bookmark: _Toc353441341][bookmark: _Toc357244342][bookmark: _Toc357349743][bookmark: _Toc358748509]
6 [bookmark: _Toc315701262][bookmark: _Toc324789287][bookmark: _Toc324789430][bookmark: _Toc324789573][bookmark: _Toc324789890][bookmark: _Toc326909460][bookmark: _Toc326909577][bookmark: _Toc326912043][bookmark: _Toc326919178][bookmark: _Toc327801417][bookmark: _Toc327871763][bookmark: _Toc327872258][bookmark: _Toc327877612][bookmark: _Toc328556917][bookmark: _Toc328559199][bookmark: _Toc328559317][bookmark: _Toc333388923][bookmark: _Toc337112907][bookmark: _Toc341942578][bookmark: _Toc353263187][bookmark: _Toc353263301][bookmark: _Toc353439859][bookmark: _Toc353440080][bookmark: _Toc353441197][bookmark: _Toc353441342][bookmark: _Toc357244343][bookmark: _Toc357349744][bookmark: _Toc358748510]
7 [bookmark: _Toc315701263][bookmark: _Toc324789288][bookmark: _Toc324789431][bookmark: _Toc324789574][bookmark: _Toc324789891][bookmark: _Toc326909461][bookmark: _Toc326909578][bookmark: _Toc326912044][bookmark: _Toc326919179][bookmark: _Toc327801418][bookmark: _Toc327871764][bookmark: _Toc327872259][bookmark: _Toc327877613][bookmark: _Toc328556918][bookmark: _Toc328559200][bookmark: _Toc328559318][bookmark: _Toc333388924][bookmark: _Toc337112908][bookmark: _Toc341942579][bookmark: _Toc353263188][bookmark: _Toc353263302][bookmark: _Toc353439860][bookmark: _Toc353440081][bookmark: _Toc353441198][bookmark: _Toc353441343][bookmark: _Toc357244344][bookmark: _Toc357349745][bookmark: _Toc358748511]
8 [bookmark: _Toc315701264][bookmark: _Toc324789289][bookmark: _Toc324789432][bookmark: _Toc324789575][bookmark: _Toc324789892][bookmark: _Toc326909462][bookmark: _Toc326909579][bookmark: _Toc326912045][bookmark: _Toc326919180][bookmark: _Toc327801419][bookmark: _Toc327871765][bookmark: _Toc327872260][bookmark: _Toc327877614][bookmark: _Toc328556919][bookmark: _Toc328559201][bookmark: _Toc328559319][bookmark: _Toc333388925][bookmark: _Toc337112909][bookmark: _Toc341942580][bookmark: _Toc353263189][bookmark: _Toc353263303][bookmark: _Toc353439861][bookmark: _Toc353440082][bookmark: _Toc353441199][bookmark: _Toc353441344][bookmark: _Toc357244345][bookmark: _Toc357349746][bookmark: _Toc358748512]
9 [bookmark: _Toc315701265][bookmark: _Toc324789290][bookmark: _Toc324789433][bookmark: _Toc324789576][bookmark: _Toc324789893][bookmark: _Toc326909463][bookmark: _Toc326909580][bookmark: _Toc326912046][bookmark: _Toc326919181][bookmark: _Toc327801420][bookmark: _Toc327871766][bookmark: _Toc327872261][bookmark: _Toc327877615][bookmark: _Toc328556920][bookmark: _Toc328559202][bookmark: _Toc328559320][bookmark: _Toc333388926][bookmark: _Toc337112910][bookmark: _Toc341942581][bookmark: _Toc353263190][bookmark: _Toc353263304][bookmark: _Toc353439862][bookmark: _Toc353440083][bookmark: _Toc353441200][bookmark: _Toc353441345][bookmark: _Toc357244346][bookmark: _Toc357349747][bookmark: _Toc358748513]
10 [bookmark: _Toc315701266][bookmark: _Toc324789291][bookmark: _Toc324789434][bookmark: _Toc324789577][bookmark: _Toc324789894][bookmark: _Toc326909464][bookmark: _Toc326909581][bookmark: _Toc326912047][bookmark: _Toc326919182][bookmark: _Toc327801421][bookmark: _Toc327871767][bookmark: _Toc327872262][bookmark: _Toc327877616][bookmark: _Toc328556921][bookmark: _Toc328559203][bookmark: _Toc328559321][bookmark: _Toc333388927][bookmark: _Toc337112911][bookmark: _Toc341942582][bookmark: _Toc353263191][bookmark: _Toc353263305][bookmark: _Toc353439863][bookmark: _Toc353440084][bookmark: _Toc353441201][bookmark: _Toc353441346][bookmark: _Toc357244347][bookmark: _Toc357349748][bookmark: _Toc358748514]
11 [bookmark: _Toc315701267][bookmark: _Toc324789292][bookmark: _Toc324789435][bookmark: _Toc324789578][bookmark: _Toc324789895][bookmark: _Toc326909465][bookmark: _Toc326909582][bookmark: _Toc326912048][bookmark: _Toc326919183][bookmark: _Toc327801422][bookmark: _Toc327871768][bookmark: _Toc327872263][bookmark: _Toc327877617][bookmark: _Toc328556922][bookmark: _Toc328559204][bookmark: _Toc328559322][bookmark: _Toc333388928][bookmark: _Toc337112912][bookmark: _Toc341942583][bookmark: _Toc353263192][bookmark: _Toc353263306][bookmark: _Toc353439864][bookmark: _Toc353440085][bookmark: _Toc353441202][bookmark: _Toc353441347][bookmark: _Toc357244348][bookmark: _Toc357349749][bookmark: _Toc358748515]
12 [bookmark: _Toc315701268][bookmark: _Toc324789293][bookmark: _Toc324789436][bookmark: _Toc324789579][bookmark: _Toc324789896][bookmark: _Toc326909466][bookmark: _Toc326909583][bookmark: _Toc326912049][bookmark: _Toc326919184][bookmark: _Toc327801423][bookmark: _Toc327871769][bookmark: _Toc327872264][bookmark: _Toc327877618][bookmark: _Toc328556923][bookmark: _Toc328559205][bookmark: _Toc328559323][bookmark: _Toc333388929][bookmark: _Toc337112913][bookmark: _Toc341942584][bookmark: _Toc353263193][bookmark: _Toc353263307][bookmark: _Toc353439865][bookmark: _Toc353440086][bookmark: _Toc353441203][bookmark: _Toc353441348][bookmark: _Toc357244349][bookmark: _Toc357349750][bookmark: _Toc358748516]
13 [bookmark: _Toc315701269][bookmark: _Toc324789294][bookmark: _Toc324789437][bookmark: _Toc324789580][bookmark: _Toc324789897][bookmark: _Toc326909467][bookmark: _Toc326909584][bookmark: _Toc326912050][bookmark: _Toc326919185][bookmark: _Toc327801424][bookmark: _Toc327871770][bookmark: _Toc327872265][bookmark: _Toc327877619][bookmark: _Toc328556924][bookmark: _Toc328559206][bookmark: _Toc328559324][bookmark: _Toc333388930][bookmark: _Toc337112914][bookmark: _Toc341942585][bookmark: _Toc353263194][bookmark: _Toc353263308][bookmark: _Toc353439866][bookmark: _Toc353440087][bookmark: _Toc353441204][bookmark: _Toc353441349][bookmark: _Toc357244350][bookmark: _Toc357349751][bookmark: _Toc358748517]
14 [bookmark: _Toc315701270][bookmark: _Toc324789295][bookmark: _Toc324789438][bookmark: _Toc324789581][bookmark: _Toc324789898][bookmark: _Toc326909468][bookmark: _Toc326909585][bookmark: _Toc326912051][bookmark: _Toc326919186][bookmark: _Toc327801425][bookmark: _Toc327871771][bookmark: _Toc327872266][bookmark: _Toc327877620][bookmark: _Toc328556925][bookmark: _Toc328559207][bookmark: _Toc328559325][bookmark: _Toc333388931][bookmark: _Toc337112915][bookmark: _Toc341942586][bookmark: _Toc353263195][bookmark: _Toc353263309][bookmark: _Toc353439867][bookmark: _Toc353440088][bookmark: _Toc353441205][bookmark: _Toc353441350][bookmark: _Toc357244351][bookmark: _Toc357349752][bookmark: _Toc358748518]
2.13.4. [bookmark: _Toc324789296][bookmark: _Toc324789439][bookmark: _Toc353440089][bookmark: _Toc328559326][bookmark: _Toc358748519]Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
[bookmark: _Toc247965297][bookmark: _Toc268263665]Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Ясеновского сельсовета являются подземные воды.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02‑84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Генеральным планом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения
Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:
· 30 м – при использовании защищенных подземных вод;
· 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.
Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).
Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).
Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения
Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:
· для водотоков:
· вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
· вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
· по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
· в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;
Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:
· на водотоке: 
· должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;
· граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;
· боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:
 – при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;
 – при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;
· на водоемах: 
· должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;
· боковые границы должны быть удалены на расстояние:
 – при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;
 – при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:
·  на водотоке: 
· вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса; 
· боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;
· на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
· от водонапорных башен - не менее 10 м;
· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
· при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
· при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02‑84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Таблица 25 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Запрещается
	Допускается

	Подземные источники водоснабжения

	I пояс ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
· проживание людей;
· посадка высокоствольных деревьев;
· применение ядохимикатов и удобрений.
	· ограждение и охрана;
· озеленение;
· отвод поверхностного стока за ее пределы;
· асфальтирование дорожек к сооружениям.

	II пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;
· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;
· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений;
· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

	III пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли;
· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;
· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений.

	Поверхностные источники водоснабжения

	I пояс ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
· проживание людей;
· посадка высокоствольных деревьев;
· применение ядохимикатов и удобрений;
· спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	· ограждение и охрана;
· озеленение;
· отвод поверхностного стока за ее пределы;
· асфальтирование дорожек к сооружениям;
· ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками;
· на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением.

	II пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;
· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;
· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;
· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;
· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);
· использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод;
· границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками.

	III пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;
· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;
· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

	Санитарно-защитные полосы

	· размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод;
· прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
	


Информация о нарушениях указанных регламентов на территории Ясеновского сельсовета отсутствует.
В границах муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области отсутствуют установленные зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

(абзац добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

2.13.5. [bookmark: _Toc315701272][bookmark: _Toc324789297][bookmark: _Toc324789440][bookmark: _Toc353440090][bookmark: _Toc328559327][bookmark: _Toc358748520]Санитарно-защитные и охранные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Территория СЗЗ предназначена для: 
· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.	
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.
Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разработать и установить: 

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

· в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;
· в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.
Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

[bookmark: _Hlk213334759](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.
Таблица 26 – Перечень предприятий и иных объектов, расположенных на территории муниципального образования, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Статус
	Класс опасности
	Размер СЗЗ, м

	1
	ООО «Рассвет»
	с.Ясенки
	Сущ.
	5-4
	50-100

	2
	КФХ «Кентавр»
	с.Кулевка
	Сущ.
	5-4
	50-100

	3
	Ф/Х «Рассвет-2»
	с.Кулевка
	Сущ.
	5-4
	50-100

	5
	КФХ «Пешково»
	с.Кулевка
	Сущ.
	5-4
	50-100



(таблица 26 в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. На территории поселения расположено 2 объекта специального назначения, для которых требуется организация СЗЗ. 
Таблица 27 – Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования
	Объект
	Место расположения
	Количество, ед.
	Площадь, га
	Класс опасности
	СЗЗ, м

	Кладбища
	с.Ясенки
	1
	1,0
	5
	50

	
	с.Кулевка
	1
	1,0
	5
	50

	Итого
	х
	2,0
	х
	х


В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.
Для автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Размер придорожных полос автомобильных дорог  определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.
Таблица 28 – Ориентировочные размеры придорожных полос для автодорог Ясеновского сельсовета
	№ п/п
	Идентификационный номер
	Наименование дороги
	Категория
	Покрытие
	Придорожная полоса, м

	1
	А144
	"Курск – Воронеж - Борисоглебск" 
	III
	а/бетон
	75

	2
	38 ОП МЗ 38Н-281
	"Курск - Борисоглебск" - Кулевка
	IV
	а/бетон
	50

	3
	38 ОП МЗ 38Н-311
	"Курск - Борисоглебск" - Ясенки
	IV
	а/бетон
	50



(таблица 28 в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Санитарно-защитные зоны для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

[bookmark: _Hlk213334815](абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Граница санитарно-защитные зоны должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:
· жилой застройки на расстоянии 100 м;
· границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.
При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «СНиП 23 03-2003. Защита от шума», ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Зоны охраны воздушных линий электропередач и воздушных линий связи устанавливаются на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Зоны охраны вдоль высоковольтных линий (далее – ВЛ) представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зон охраны ВЛ представлены в таблице ниже.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Таблица 29 – Зоны охраны для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования
	Напряжение линий электропередач, кВ
	ЗСР, м

	до 1
	2

	1 - 20
	10

	35
	15


Проектные предложения
Для обеспечения уровня безопасности населения соответствующего действующим нормам   Генеральным планом предлагается  проведением следующих мероприятий:
·  инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;
·  переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории. 
· 
(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

·  создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;
· снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:
· установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;
· реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.
Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», представлены в таблице.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

Таблица 30 – Регламенты использования территории санитарно-защитных зон
	Запрещается
	Допускается

	· размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
· размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;
· размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
· размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.
· размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
· размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
	· размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных);
· размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
· размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий;
· размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа;
· размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы;
· размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей;
· станции технического обслуживания автомобилей;
· размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения.



2.14 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территории



Таблица 31. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории

	№
п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Характеристика объекта
	Срок реализации
	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории
	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории

	[bookmark: _Hlk152584096]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Планируемые объекты местного значения в области культурно-бытового и социального обслуживания

	1. 
	Дошкольная образовательная организация
(строительство)
	Курская область,
Горшеченский район, муниципальное образование
«Ясеновский сельсовет», 
с. Кулевка
	Вместимость 25 мест
	Расчетный срок
	Местоположение определено в соответствии с 
СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по допустимому уровню обеспеченности и по уровню территориальной доступности к объектам социального обслуживания населения
	Оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания

	Планируемые объекты местного значения по совершенствованию инженерной инфраструктуры

	2. 
	ВЛ 35 кВ «Ясенки – Меловое» (реконструкция)
	Курская область, Горшеченский район
	Напряжение 35 кВ, длина 4084,68 км
	Расчетный срок
	Необходимость модернизации оборудования систем энергетики конкретного муниципального образования
	Повышение надежности инженерных систем муниципального образования



(подраздел 2.14 добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

[bookmark: _Toc324789299][bookmark: _Toc324789442][bookmark: _Toc353440092][bookmark: _Toc328559329][bookmark: _Toc358748522](раздел 3 исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01-12/_____)
4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
[bookmark: _Toc324789300][bookmark: _Toc324789443][bookmark: _Toc328559330][bookmark: _Toc353440093][bookmark: _Toc358748523]
[bookmark: _Hlk213335437]Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и Схемой территориального планирования Курской области запланировано строительство (реконструкция) объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области, указанных в таблицах ниже.

Таблица 32 - Планируемые объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры федерального значения на территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области
	№ п/п
	Наименование
объекта
	Местонахождение
объекта
	Вид работ

	Автомобильный транспорт

	1. 
	Р-298 Курск – Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий». Строительство обходов крупных городов на участке автомобильной дороги, категории IБ-II
	Курская область, Горшеченский район, Курский район, Советский район, Солнцевский район, Тимский район, Щигровский район
	Реконструкция



Таблица 33 - Планируемые объекты капитального строительства в области здравоохранения регионального значения на территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области
	№ п/п
	Наименование
объекта
	Местонахождение
объекта
	Характеристика
объекта

	1.
	Ясеновский ФАП областного бюджетного учреждения здравоохранения «Горшеченская центральная районная больница» министерства здравоохранения Курской области (строительство)
	Курская область,
Горшеченский район,
муниципальное образование
«Ясеновский сельсовет»,
с. Ясенки
	Площадь – 84 м2, мощность – 20 посещений в смену, уровень медицинской организации – первый

	2.
	Кулевский ФАП областного бюджетного учреждения здравоохранения «Горшеченская центральная районная больница» министерства здравоохранения Курской области (строительство)
	Курская область,
Горшеченский район,
муниципальное образование
«Ясеновский сельсовет»,
с. Кулевка
	Площадь – 90 м2, мощность – 20 посещений в смену, уровень медицинской организации – первый



(раздел 4 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)
[bookmark: _Hlk210899614][bookmark: _Hlk210895360]5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ населенных пунктов муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области.

(раздел 5  изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

[bookmark: _Hlk210899688][bookmark: _Hlk211243913][bookmark: _Hlk210897065]6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

[bookmark: _Hlk210899696]На территории муниципального образования «Ясеновский сельсовет» Горшеченского района Курской области отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.

(раздел 6 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)

(раздел «Список литературы» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2025 года № 01‑12/_____)
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